**封面**

**投标报价文件**

项目名称：预防接种电子核签系统等

项目编号：BSRMYY-YNCG-2024-04002

采购人（名称）：重庆市璧山区人民医院

投标人（盖章）：

投标人地址：

联系人：

联系电话：

投标时间：

**投标书**

重庆市璧山区人民医院：

我们收到贵院 的邀标文件（编号 ），经详细研究，愿意参加投标。提交下述文件**正本一份，副本一式三份。文件包括：**

1.营业执照复印或扫描件（须圈出符合资质要求的经营范围和有效期）。

2.报价表。

3.法人身份证明。

4.法人授权委托书。

5.本项目其他采购人的业绩资料（如合同或发票）。

6.其他可以证明投标人有能力完成本项目的佐证材料（如公司介绍、产品检测报告等）。

7.投标产品相关资料（合格证、医疗器械注册证或备案证、产品参数性能彩页、检验检测报告等）。

8.质保及售后服务承诺。

9.质保期后易损配件报价。

10.投标廉政承诺。

11.密封档案袋格式要求。

投标单位（盖章）：

法人或被授权代表人（签名）：

年 月 日

**1.公司营业执照（须圈出符合资质要求的经营范围和有效期）**

**2.报价表**

**报价表**

|  |
| --- |
| **一、采购人需求** |
| **（一）技术参数** |
| **序号** | **产品名称** | **参数要求（须完全响应）** | **数量（项）** | **最高单价（万元）** |
| **1** | 预防接种电子核签系统 | 1.与重庆市预防接种客户端系统无缝对接2.支持不同岗位使用（询问台和登记台）3.支持询问内容电子核签4.支持知情同意书电子核签5.支持多疫苗知情同意书核签6.支持不同的确认方式（启用指纹和电子签名方式）7.系统支持签字或者指纹历史查看8.支持上传至重庆市免疫规划信息管理系统★系统需实现与重庆市免疫规划信息管理系统无缝对接，能够通过重庆市免疫规划信息系统发布预防接种电子核签系统升级程序，不得影响预防接种电子核签系统的正常使用。★系统需实现与重庆市免疫规划信息管理系统和预防接种客户端的数据联通，不得给医护人员带来重复录入工作量，如门诊时，不得出现重庆预防接种客户端和核签系统中需要分别录入疫苗品种等信息。 | 1 | 0.750  |
| **2** | 疫苗接种告知确认系统 | 1.与重庆市预防接种客户端系统（犬伤系统）无缝对接2.支持同时显示多个疫苗的信息3.支持自动判断疫苗是否一致4.支持异常信息显示5.支持历史信息查看6.支持质控环节7.支持自行配置界面8.支持显示拍摄的图片供受种者和医生查看★系统实现与重庆市免疫规划信息管理系统无缝对接，重庆市免疫规划信息系统升级时，疫苗接种告知确认系统必须同步升级，不得影响疫苗告知核验工作的正常进行。★系统需实现与重庆市免疫规划信息管理系统和预防接种客户端的数据联通，不得给医护人员带来重复录入工作量，如门诊时，不得出现重庆预防接种客户端和告知系统中需要重复录入疫苗品种、厂家等信息。 | 3 | 0.720  |
| **3** | 留观大屏 | CPU架构四核A55存储内存16GB系统Android背光方式直下式/DLEDWIFI频段2.4G智能语音助手其他运行内存/RAM2GBUSB2.0接口数2个 HDMI2.0接口数2个宽1226mm；高779mm；厚253mm屏幕尺寸55英寸屏幕分辨率超高清4K含挂架 | 1 | 0.550  |
| **4** | 儿保大屏 | CPU架构四核A55存储内存16GB系统Android背光方式直下式/DLEDWIFI频段2.4G智能语音助手其他运行内存/RAM2GBUSB2.0接口数2个 HDMI2.0接口数2个宽1226mm；高779mm；厚253mm屏幕尺寸55英寸屏幕分辨率超高清4K含挂架 | 1 | 0.550  |
| **5** | 登记小屏 | 尺寸 23.8英寸屏幕比例 16:9接口类型 VGA,HDMI面板类型 VA亮度 200cd/m2典型对比度 5000:1分辨率 1920×1080刷新率 60Hz水平可视角度 178度垂直可视角度 178度色域 72%NTSC色域覆盖、77%DCI-P3色域覆盖、99%sRGB色域覆盖色数 16.7百万色支持壁挂 是壁挂尺寸 75×75mm外观设计 黑色外观尺寸 541.2×411.4×180mm重量 2.7kg含吊架 | 3 | 0.135  |
| **6** | 接种小屏 | 尺寸 23.8英寸屏幕比例 16:9接口类型 VGA,HDMI面板类型 VA亮度 200cd/m2典型对比度 5000:1分辨率 1920×1080刷新率 60Hz水平可视角度 178度垂直可视角度 178度色域 72%NTSC色域覆盖、77%DCI-P3色域覆盖、99%sRGB色域覆盖色数 16.7百万色支持壁挂 是壁挂尺寸 75×75mm外观设计 黑色外观尺寸 541.2×411.4×180mm重量 2.7kg含吊架 | 3 | 0.135  |
| **7** | 儿保小屏 | 尺寸 23.8英寸屏幕比例 16:9接口类型 VGA,HDMI面板类型 VA亮度 200cd/m2典型对比度 5000:1分辨率 1920×1080刷新率 60Hz水平可视角度 178度垂直可视角度 178度色域 72%NTSC色域覆盖、77%DCI-P3色域覆盖、99%sRGB色域覆盖色数 16.7百万色支持壁挂 是壁挂尺寸 75×75mm外观设计 黑色外观尺寸 541.2×411.4×180mm重量 2.7kg含吊架 | 4 | 0.135  |
| **8** | 网格机顶盒 | 网络机顶盒安装需接种台显示系统，登记台显示系统，接种候诊显示系统、留观信息显示系统四大显示系统能与重庆市免疫规划信息管理系统无缝对接，重庆市免疫规划信息系统升级时，相关显示系统系统必须同步升级，不得影响系统的正常进行蓝牙版本蓝牙4.0HDR解码HDR10解码能力4K 30FPS音频解码DTS；Dolby Audio处理器品牌海思（Hisilicon）USB接口USB20音频接口AV接口；其他视频接口HDMI 2.1；HDMI 1.4；AV接口其他接口USB；电源接口；网口；WIFI | 13 | 0.045  |
| **9** | 16口交换机 | 产品类型：千兆以太网交换机应用层级：暂无数据背板带宽：32Gbps包转发率：24Mpps端口结构：非模块化电源电压：100-240V AC端口描述：16个千兆电口电源功率：暂无数据 | 2 | 0.039  |
| **10** | 喇叭 | 功放功率80w能与数字化门诊专用取号机接入（1）用于排队叫号，功率：2W，电压输入：70V-110V，材质：ABS塑料（2）设备安装方便，支持吸顶或挂壁安装（3）喇叭支持左右双声道（4）采用有线连接，信号传输稳定（5）金属外壳，塑料箱体，安装美观 | 2 | 0.011  |
| **11** | 功放 | 功放功率80w能与数字化门诊专用取号机接入（1）用于排队叫号，功率：2W，电压输入：70V-110V，材质：ABS塑料（2）设备安装方便，支持吸顶或挂壁安装（3）喇叭支持左右双声道（4）采用有线连接，信号传输稳定（5）金属外壳，塑料箱体，安装美观 | 1 | 0.060  |
| **12** | 机柜 | 12U机柜参数尺寸550x450x600(带轮落地、壁挂两用)，20KG；优质SPCC冷轧钢板，箱体1.2，立柱1.5，钢化玻璃门或者网门 | 1 | 0.058  |
| **13** | 网络布线 | 取号机，留观机，候诊信息屏，留观大屏，宣传屏的拆、安装。接种登记台显示屏、电子核签疫苗告知、吊架机顶盒设备的安装调试培训。线路敷设整理及耗材(电线、网线、槽板、插座、音响线)，应具有1-2年数字化门诊实施布线经验，避免后续整改。 | 1 | 1.500  |
| 注意： 项目总预算为7.66万元，供应商投标报总价时请将明细一并列出，方便执行过程中项目增减据实结算。 |
| **（二）商务要求：（须完全响应）**（一）时间地点及报价要求1.交付期限：合同签订后20个工作日内完成送货安装调试。2.交货地点：重庆市璧山区人民医院指定地点。 3.报价要求：本次报价为人民币包干价，包含：货款、人工费、安装调试费、运输装卸费、税费、保险费、场地清洁费、质保期维护费用、使用培训费、系统对接接口费、系统升级费、验收检测费等完成本项目所需的一切费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。服务期间发生的安全事故责任由供应商自行承担。（二）付款方式分期付款：验收通过后一次性付款95%，剩余5%作为供应商质保承诺的维保费用，维保期满且服务合同的一次性支付。支付时提供发票、验收合格、培训记录等资料。（三）合同签订成交供应商在接到成交通知后20日内与采购人签订合同；**若投标人非投标产品制造商，签订合同前须提交投标产品制造商工商营业执照复印件、制造商授权委托书和质保承诺。**（四）安装调试、培训及验收1.成交供应商将货物免费送到采购人指定地点，经采购人当场开箱、共同清点、检查外观等进行开箱验收，双方签字确认。2.供应商应保证货物到达采购人所在地时完好无损，相关物品生产日期应为1年以内的全新产品。如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。3.成交供应商派遣专业技术人员在采购人指定地点对采购人使用人员进行设备使用与操作进行免费专业培训，使其能正常操作。4.1采购合同须与投标文件中的技术要求对照表相一致；若不满足相应要求，取消其中标资格。4.2产品品种、规格、数量、技术参数以及商品品牌、生产厂家等与投标文件和采购合同一致，性能指标达到规定的标准。4.3货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。4.4验收后发现疑似产品质量问题，供应商应承担鉴定费用。4.5在规定时间内完成交货，并经采购人确认。5.采购人需要制造商对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，成交供应商须提供制造商加盖公章的书面意见。6. 验收时产生争议，采购人可邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，产生的验收费用由供应商承担。（六）质量保证及售后服务1.质量保证1.1自验收合格之日起，**提供所投产品不低于3年的免费原厂质保**。产品质保期内有任何质量问题，采购人有权要求供应商整改和退还，如产品变色、脱漆、破损等。1.2采购货物属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。1.3供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。1.4采购货物由产品制造商负责标准售后服务，应当在响应文件中予以明确说明，并提供相关文件。2.售后服务2.1质保期内服务要求2.1.1电话咨询成交供应商或制造商应当为采购人提供技术援助电话，在30分钟内响应解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。2.1.2现场响应采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商或制造商应在4小时内派专业技术人员到达现场进行处理，5小时不能解决问题的应提供备用产品。2.1.3技术升级在质保期内，如果成交供应商或制造商的产品免费技术升级，成交供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商或制造商应对采购人进行免费升级服务。2.2质保期满服务要求质保期满后成交供应商或制造商应同样提供免费电话咨询服务；承诺提供产品上门维修服务时只收取维修配件费，不收其他费用。常用的、容易损坏的维修配件的价格清单须在响应文件中列出。（七）履约保证金无（八）踏勘现场供应商自行组织踏勘现场，现场踏勘应充分了解项目位置、运行情况、周边环境、装卸限制及任何其他足以影响磋商报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的服务不达标或服务期延长的，供应商自行承担相关责任。踏勘现场时发生的安全责任事故由供应商自行承担责任，项目实施时不得影响周边居民的正常生活。（九）违约责任：中标供应商未在约定期限完成交付验收，延迟交付每日支付千分之三的违约金，超过30日未能交付，采购人有权解除合同；验收不合格或使用中发现产品质量缺陷，采购人有权要求供应商整改，整改期限为10日，整改期限届满仍未完成的供应商每日支付千分之三的违约金，超过20日未能完成整改，采购人有权解除合同；因不能按期交付或整改期限届满导致采购人解除合同，以及供应商明确表示终止合同，供应商需承担合同总金额30%的违约金，并承担对采购人造成的损失；所投产品须为全新正规合格产品，后期发现或鉴定为假冒伪劣产品或残次品，供应商应承担所有费用并按照产品销售金额2倍进行赔偿，因产品质量问题导致的损害由供应商承担全部责任。（十）中选标准：本项目在满足采购人技术和商务要求的情况下采用**最低评标价法中选**。**如超出投标报价、未在规定的时间内上交资料（采购人以收到的时间为准）及资料不齐全的为无效报价。**（十一）其他要求：1.本次采购过程中如果产生专家评审费将由成交供应商承担；2.中标后需20日内签订采购合同和购销廉政协议，成交供应商拒绝签订或履行采购合同，采购人将向采购平台管理部门书面投诉，同时纳入采购人黑名单进行管理；3.其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定；4.本项目不接受联合体参与投标；5.采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。6.如投标人违反《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购实施条例》等相关规定，采购人将按规定追究投标人法律责任。 |
| **二、供应商响应情况**  |
|

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **技术参数是否完全响应** | **商务要求是否完全响应** | **产品品牌及型号** | **产品质量保证期（年）** | **产品报价（元）** |
| **1** |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |  |  |
| **6** |  |  |  |  |  |  |
| **7** |  |  |  |  |  |  |
| **8** |  |  |  |  |  |  |
| **9** |  |  |  |  |  |  |
| **10** |  |  |  |  |  |  |
| **11** |  |  |  |  |  |  |
| **12** |  |  |  |  |  |  |
| **13** |  |  |  |  |  |  |

**以上合计共报价为：？元** |
| **注意：技术参数请在投标产品相关资料中提供佐证材料。****供应商名称（盖章）：**  **日期：**  |

**3.法定代表人身份证明书**

**法定代表人身份证明书**

（法定代表人姓名） 在（投标人名称） 任（职务名称） 职务，是（投标人名称） 的法定代表人。

特此证明。

  投标人全称：（公章）

 年 月 日

##

## 投标人法定代表人授权委托书（格式）

**投标人法定代表人授权委托书（格式）**

 邀标文件编号：

邀标项目名称：

日 期：

致：重庆市璧山区人民医院

 （投标人名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址 。

 （投标人法定代表人姓名）特授权 （被授权人姓名、身份证号码、电话号码）代表我单位全权办理对上述项目的投标、谈判、签约、验收等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人签名： 投标人法定代表人签名：

 职 务： 职 务：

联系电话：

（附身份证或护照复印件）

 投标人公章：

5.本项目其他采购人的业绩资料（如合同或发票）。

6.其他可以证明投标人有能力完成本项目的佐证材料

7.投标产品相关资料（合格证、医疗器械注册证或备案证、产品参数性能彩页、检验检测报告等）

8.**质保及售后服务承诺**

**质保及售后服务承诺**

（主要包括质保期、售后服务网点、响应时间、培训计划等）

9.质保期后易损配件报价

**设备易损件维修更换价格表**

设备名称： 单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配件名称 | 规格型号 | 单位 | 原价格 | 折价 | 备注 |
| 维修人工费 |  | 次 |  |  | 本栏可修改 |
| 原厂零配件 |  | 个 |  |  | 本栏可修改 |
| ...... |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

注：清单内产品的价格供应商应承诺为重庆市最低价格。

10.投标廉政承诺书

**投标廉政承诺书**

根据国家廉政建设的有关规定，为了做好耗材采购过程中的党风廉政建设，保证医院资金的安全和有效使用以及投资效益，我公司做如下廉政承诺：

一、投标人遵守党、国家、行业、医院的廉政纪律要求，已对相关相关人员进行法律法规培训。

二、投标资料真实可靠，不虚假投标，不随意撤回、撤销投标，中选后15天内签署合同。

三、坚持公开、公正、诚信、透明的原则投标，不损害国家、医院及第三方合法权益。

四、建立健全公司内部廉政制度，开展廉政教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

五、在采购活动中如有违反廉政规定的行为，及时公开并予以纠正。

六、如需方工作人员有违反廉政纪律要求的行为，将主动向医院纪检监察室进行举报。

七、不得以任何理由向与采购相关的各部门工作人员行贿或赠礼金、有价证券、礼品。

八、不得以任何名义为与采购相关的各部门工作人员报销应由其单位或个人支付的任何费用。

九、不得以任何理由安排与采购相关的各部门工作人员参加宴请及娱乐活动。

十、不得为与采购相关的各部门工作人员购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

十一、违纪违法责任

我公司违反本承诺给采购方造成损失的，予以足额赔偿；若违反七、八、九、十条规定，发现一次按每次查处金额的10倍支付违约金；签订采购合同后才发现违规行为，按采购合同和医院供应商黑名单制度进行管理，情节严重的采购方有权要求终止合同，对触及刑法者移送司法机关处理。

十二、本承诺作为采购前廉洁竞争承诺，中选后供应商还应单独签订购销廉政协议。

承诺方： （签字并加盖企业公章）

供应商公司名称并盖章：

法人或被授权代表人签名：

 年 月 日

11.密封档案袋格式要求

