**封面**

**投标报价文件**

项目名称：会议一体机（86寸）

采购人（名称）：重庆市璧山区人民医院

投标人（盖章）：

投标人地址：

联系人：

联系电话：

投标时间：

**投标书**

重庆市璧山区人民医院：

我们收到贵院 的邀标文件（编号 ），经详细研究，愿意参加投标。提交下述文件**正本一份，副本一式三份。文件包括：**

1.营业执照复印或扫描件（须圈出符合资质要求的经营范围和有效期）。

2.报价表。

3.法人身份证明。

4.法人授权委托书。

5.本项目其他采购人的业绩资料（如合同或发票）。

6.其他可以证明投标人有能力完成本项目的佐证材料（如公司介绍、产品检测报告等）。

7.投标廉政承诺。

投标单位（盖章）：

法人或被授权代表人（签名）：

年 月 日

**1.公司营业执照（须圈出符合资质要求的经营范围和有效期）**

**2.报价表**

**报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **产品功能，适用范围** | **数量** | **单价** | **限价** | **供应商报价** |
| 1 | 会议一体机 | 屏幕尺寸：86英寸刷新率：60 Hz像素间距：0.4935(H) × 0.4935(V) mm物理分辨率：3840 × 2160 @60 Hz显示尺寸：86 inch LED背光源背光源类型：DLED响应时间：6 ms色域：90% NTSC（CIE1931）（Typ.）色深度：10 bit对比度：1200：1（Typ.）亮度：350 cd/m²可视角：178°(H)/178°(V)CPU：四核 A55，2.0GHz 主频，内置存储：32 GB内存：>=4 GB操作系统：Android 11.0和Windows网卡：安卓和 PC 都是千兆摄像头：1300W高清摄像头，6阵列拾音麦触控响应速度：＜ 10 ms触摸方式：红外触控触摸精度：90%以上的触摸区域为 ±1 mm玻璃：AG顺滑玻璃触控点：20点触摸工艺：零贴合内部喇叭：2个内置16W音箱蓝牙：内置BLE低功耗蓝牙模块，支持5.0及以下蓝牙版本音视频输出接口：HDMI OUT 1路，最大4K@60Hz；内置LINE OUT 1路控制接口：RS-232 1个数据传输接口：USB接口 2个前置接口，2个板载接口音视频输入接口：HDMI IN 2路，最大4K@60Hz；内置LINE IN 1路网络接口：RJ45(百兆网口) 2个前置接口：HDMI\*1、Type-C 接口\*1、USB 3.0\*2、TOUCH2\*1功耗：满载 ≤ 350 W 待机功耗：=<0.5 W运行环境工作湿度：10%~90% RH工作温度：0℃~40℃4K分辨率，防眩光抗指纹，不惧强光；高速书写 , 1mm触摸精度，书写自然流畅；智能笔锋优化，会议内容，一键分享：书写内容可通过扫码，自由批注，书写无边界：任意界面随心批注,一键记录；白板支持20人同时书写；无线投屏，笔记本/台式机/手机/pad无线投屏，接线困扰统统不再；支持二分屏，支持软、硬件视频会议，远程协作零距离；大型场景多屏互动，触摸书写大屏同步显示。系统配置内存：8GB以上；硬盘：512G固态硬盘；主频：2.4GHz；最高睿频：4.2GHz；CPU：Intel Core i5 1135G7；网卡：Integrated 10/100/1000M Adaption；WiFi支持IEEE 802.11 ax；散热系统：单铜管 & 单风扇声卡；集成High Definition Audio Stereo；平台架构：Rocket Lake； 显卡：集成显卡接口；网络接口：RJ45 x1，存储控制接口USB 2.0/3.0 >=4个，视频输出接口HDMI接口(out) >=1 ；蓝牙：＞Bluetooth 4.2；电源参数峰值功耗：=<95W；待机功耗：=<0.5；运行环境工作湿度：10%~90%；工作温度：0~40℃；存储温度：-20°C - 60°C；应用快捷打开、书写控制、PPT演示翻页、激光指示；无线接收器：USB HID；充电方式： Type-C；供电方式：Li-on battery 120mAh/3.7V；数据传输方式：2.4GHz RF 无线技术电源：内置 130mAh 锂电池工作电流：约 10mA通讯距离：＞15m（无遮挡）；支持操作系统：Windows7 SP1及以上、Android6.0及以上；工作温度：-30~55℃电池循环寿命：500次，电池容量≥80%支持 Windows7 / Windows10 USB接口即插即用支持WiFi 2.4G/5G 双频 支持1080P分辨率 超低功耗 支持OTA升级备注说明：接口：USB2.0\*1、按键\*1支持系统：windows7/8/8.1/10；mac OS 10.10~10.13OTA升级：支持分辨率：1080P帧率：20fps - 30fps传输延迟：≤90ms；传输距离：≤12米 WiFi类型：2.4G/5G 双频WIFI无线速率：≤400Mbps无线传输协议：IEEE 802.11 a/g/n/ac频段：2.4G&5.0GAX1800双频千兆WiFi-6 无线路由器2.4GHz、5GHz双频段均支持新一代WiFi-6标准，双频并发，无线速率高达1775Mbps，通过更高的子载波数量、1024QAM调制全千兆有线端口，无需区分WAN/LAN，支持网口盲插相关参数需要供应商提供产品说明书、产品图片等进行佐证。 | 1 | 32000元 | 32000元 |  |
| 商务部分要求：1.中标通知发出后，1周内送到医院制定地点并完成安装调试。2.试运行一个月无异常后进行验收，合格后支付货款95%，剩余5%待合同权利义务终止后支付，付款时供应商提供发票和验收记录。3.产品质量保证期从验收合格后5年，5年内任何问题厂家或供应商应2小时响应，6小时内上门处理，维修维护配件须为原厂件且不再收取费用。4.供应商因违约或产品质量问题导致采购人经济损失，应承担合同金额30%的违约金，违约金不足以赔偿损失的应补足损失。 |
| 供应商名称（盖章）：  日期：  |

**其他要求：1.**本次报价为人民币包干价，包含：人工费、材料费、安装费、运输含装卸费、安全施工费、税费、场地清洁费等完成本项目所需的一切费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。施工中出现的安全事故由供应商自行承担。2.报价表中的服务质量及验收标准供应商须完全响应，本项目采用最低评标价法评选。如超出投标报价、未在规定的时间内上交资料及资料不齐全的为无效报价。

**3.法定代表人身份证明书**

**法定代表人身份证明书**

（法定代表人姓名） 在（投标人名称） 任（职务名称） 职务，是（投标人名称） 的法定代表人。

特此证明。

  投标人全称：（公章）

 年 月 日

##

## 投标人法定代表人授权委托书（格式）

**投标人法定代表人授权委托书（格式）**

 邀标文件编号：

邀标项目名称：

日 期：

致：重庆市璧山区人民医院

 （投标人名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址 。

 （投标人法定代表人姓名）特授权 （被授权人姓名、身份证号码、电话号码）代表我单位全权办理对上述项目的投标、谈判、签约、验收等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人签名： 投标人法定代表人签名：

 职 务： 职 务：

联系电话：

（附身份证或护照复印件）

 投标人公章：

5.本项目其他采购人的业绩资料（如合同或发票）。

6.其他可以证明投标人有能力完成本项目的佐证材料

**7.投标廉政承诺书**

**投标廉政承诺书**

根据国家廉政建设的有关规定，为了做好耗材采购过程中的党风廉政建设，保证医院资金的安全和有效使用以及投资效益，我公司做如下廉政承诺：

一、投标人遵守党、国家、行业、医院的廉政纪律要求，已对相关相关人员进行法律法规培训。

二、投标资料真实可靠，不虚假投标，不随意撤回、撤销投标，中选后15天内签署合同。

三、坚持公开、公正、诚信、透明的原则投标，不损害国家、医院及第三方合法权益。

四、建立健全公司内部廉政制度，开展廉政教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

五、在采购活动中如有违反廉政规定的行为，及时公开并予以纠正。

六、如需方工作人员有违反廉政纪律要求的行为，将主动向医院纪检监察室进行举报。

七、不得以任何理由向与采购相关的各部门工作人员行贿或赠礼金、有价证券、礼品。

八、不得以任何名义为与采购相关的各部门工作人员报销应由其单位或个人支付的任何费用。

九、不得以任何理由安排与采购相关的各部门工作人员参加宴请及娱乐活动。

十、不得为与采购相关的各部门工作人员购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

十一、违纪违法责任

我公司违反本承诺给采购方造成损失的，予以足额赔偿；若违反七、八、九、十条规定，发现一次按每次查处金额的10倍支付违约金；签订采购合同后才发现违规行为，按采购合同和医院供应商黑名单制度进行管理，情节严重的采购方有权要求终止合同，对触及刑法者移送司法机关处理。

十二、本承诺作为采购前廉洁竞争承诺，中选后供应商还应单独签订购销廉政协议。

承诺方： （签字并加盖企业公章）

供应商公司名称并盖章：

法人或被授权代表人签名：

 年 月 日